Для обновления встроенного ПО РМТ19 

1.  Загрузите актуальную версию программы с сайта www.elemer.ru и скопируйте файл вида  ELEMER-RMT19_verX.X.X.X.hex  в корневую директорию USB-флэш-накопителя с помощью персонального компьютера;
2.  Включите в сеть РМТ19 и дождитесь загрузки;
3.  Подключите USB-флэш-накопитель к РМТ 19 и запустите процесс обновления нажатием на кнопку «Меню» -> «Управление файлами» -> «Обновление ПО»;
4.  Прибор найдёт файл обновления на USB-флэш-накопителе и предложит произвести обновление с указанием текущей версии ПО и версии обновления;
5.  Нажмите кнопку «Обновить» для запуска процесса обновления ПО;
6.  Не отключайте РМТ 19 от сети и не извлекайте USB-флэш-накопитель из USB-порта прибора до окончания обновления ПО, пользователь будет информироваться о ходе процесса в течение обновления;
7.  После перезаписи файлов обновления, которое занимает как правило несколько секунд, прибор перезапустится;
8.  Если в обновлённом ПО содержались файлы обновления ПО модулей АЦП, то прибор предложит произвести обновление ПО этих модулей;
9.  Запустите обновление ПО модулей АЦП и дождитесь его завершения.
10.  Обновление ПО модулей АЦП занимает примерно 1 минуты на канал.
11.  Не отключайте РМТ 19 от сети до окончания обновления ПО модулей АЦП !!!
12.  После выполнения процедур обновления рекомендуется нажать кнопку «Меню» -> «Выключение прибора» и выключить/включить прибор из сети.
